附件1
二氟二苯甲酮（DFBP）产品技术标准

1.主产品4,4’-DFBP技术标准
表1.主产品4,4’-DFBP优级标准
	序号
	检测项目
	质量指标
	检测方式

	1
	外观
	白色干燥晶体，无可见杂质
	目测

	2
	干燥失重
	≤0.20%
	干燥失重法

	3
	溶液特征（20%w/v丙酮）
	无色，无可见污染物
	目测

	4
	溶液颜色
	≤40
	GB/T605将溶样颜色与标准铂钴比色液的颜色目测比较

	5
	灰分
	≤100
	GB/T 7531-2008灼烧残留

	6
	铁
	≤5
	原子吸收

	7
	硫
	≤5
	原子吸收

	8
	铝
	≤5
	原子吸收

	9
	主含量
	≥99.90%
	气相色谱

	10
	异构
	＜0.05%
	气相色谱

	11
	其它单杂
	＜0.05%
	气相色谱

	12
	熔点
	105-109℃
	差示扫描量热仪测熔融峰温


表2.主产品4,4’-DFBP合格标准
	序号
	检测项目
	质量指标
	检测方式

	1
	外观
	白色干燥流动晶体，无可见杂质
	目测

	2
	主含量
	≥99.50%
	气相色谱

	3
	干燥失重
	≤0.20%
	干燥失重法

	4
	熔点
	105-109℃
	差示扫描量热仪测熔融峰温

	5
	铁
	≤5
	原子吸收



2.副产品2,4’-DFBP技术标准
表3.副产物2,4’-DFBP优级标准
	序号
	检测项目
	质量指标
	检测方式

	1
	含量
	≥99.5%
	气相色谱

	2
	单一杂质
	≤0.2%
	气相色谱

	3
	水分
	≤0.20%
	卡尔费休法


表4.副产物2,4’-DFBP合格标准
	序号
	检测项目
	质量指标
	检测方式

	1
	含量
	≥99.0%
	[bookmark: _GoBack]气相色谱

	2
	水分
	≤0.20%
	卡尔费休法



